CC26xx Driver Library |

- Main Page
- Related Pages
- CC26xx APIs
- Register Descriptions
- Online Resources

- All
- Variables

- c
- f
- g
- h
- m
- p
- r
- s
- t
- u

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Modules Pages

### - c -

- Crc32 : HARD_API_T

### - f -

- FlashGetSize : HARD_API_T
- Fletcher32 : HARD_API_T

### - g -

- GetChipId : HARD_API_T

### - h -

- HFSourceSafeSwitch : HARD_API_T

### - m -

- MaxValue : HARD_API_T
- MeanValue : HARD_API_T
- MinValue : HARD_API_T

### - p -

- pdRechargePeriod : PowerQualGlobals_t
- pdState : PowerQualGlobals_t
- pdTemp : PowerQualGlobals_t
- pdTime : PowerQualGlobals_t
- previousStartupTimeInUs : OscHfGlobals_t
- pvDstEndAddr : tDMAControlTable
- pvSrcEndAddr : tDMAControlTable

### - r -

- ReservedLocation1 : HARD_API_T
- ReservedLocation2 : HARD_API_T
- ReservedLocation3 : HARD_API_T
- ResetDevice : HARD_API_T
- ResetDomain : HARD_API_T
- ResetPeripheral : HARD_API_T

### - s -

- SelectADCCompBInput : HARD_API_T
- SelectCompAInput : HARD_API_T
- SelectCompARef : HARD_API_T
- SelectCompBRef : HARD_API_T
- StandDeviationValue : HARD_API_T

### - t -

- tempXoscOff : OscHfGlobals_t
- timeXoscOff_CV : OscHfGlobals_t
- timeXoscOn_CV : OscHfGlobals_t
- timeXoscStable_CV : OscHfGlobals_t

### - u -

- ui16ChBufSize : I2SControlTable
- ui16DMABufSize : I2SControlTable
- ui16MemLen : I2SControlTable
- ui32Control : tDMAControlTable
- ui32InBase : I2SControlTable
- ui32InOffset : I2SControlTable
- ui32OutBase : I2SControlTable
- ui32OutOffset : I2SControlTable
- ui32Spare : tDMAControlTable
- ui8InChan : I2SControlTable
- ui8OutChan : I2SControlTable