CC26xx Driver Library |

- Main Page
- Related Pages
- CC26xx APIs
- Register Descriptions
- Online Resources

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u
- v
- w

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Modules Pages

### - u -

- UART_BUSY : uart.h
- UART_CONFIG_PAR_EVEN : uart.h
- UART_CONFIG_PAR_MASK : uart.h
- UART_CONFIG_PAR_NONE : uart.h
- UART_CONFIG_PAR_ODD : uart.h
- UART_CONFIG_PAR_ONE : uart.h
- UART_CONFIG_PAR_ZERO : uart.h
- UART_CONFIG_STOP_MASK : uart.h
- UART_CONFIG_STOP_ONE : uart.h
- UART_CONFIG_STOP_TWO : uart.h
- UART_CONFIG_WLEN_5 : uart.h
- UART_CONFIG_WLEN_6 : uart.h
- UART_CONFIG_WLEN_7 : uart.h
- UART_CONFIG_WLEN_8 : uart.h
- UART_CONFIG_WLEN_MASK : uart.h
- UART_DMA_ERR_RXSTOP : uart.h
- UART_DMA_RX : uart.h
- UART_DMA_TX : uart.h
- UART_FIFO_RX1_8 : uart.h
- UART_FIFO_RX2_8 : uart.h
- UART_FIFO_RX4_8 : uart.h
- UART_FIFO_RX6_8 : uart.h
- UART_FIFO_RX7_8 : uart.h
- UART_FIFO_TX1_8 : uart.h
- UART_FIFO_TX2_8 : uart.h
- UART_FIFO_TX4_8 : uart.h
- UART_FIFO_TX6_8 : uart.h
- UART_FIFO_TX7_8 : uart.h
- UART_IDLE : uart.h
- UART_INT_BE : uart.h
- UART_INT_CTS : uart.h
- UART_INT_FE : uart.h
- UART_INT_OE : uart.h
- UART_INT_PE : uart.h
- UART_INT_RT : uart.h
- UART_INT_RX : uart.h
- UART_INT_TX : uart.h
- UART_RXERROR_BREAK : uart.h
- UART_RXERROR_FRAMING : uart.h
- UART_RXERROR_OVERRUN : uart.h
- UART_RXERROR_PARITY : uart.h
- UART_TXINT_MODE_EOT : uart.h
- UART_TXINT_MODE_FIFO : uart.h
- UDMA_ALT_SELECT : udma.h
- UDMA_ARB_1 : udma.h
- UDMA_ARB_1024 : udma.h
- UDMA_ARB_128 : udma.h
- UDMA_ARB_16 : udma.h
- UDMA_ARB_2 : udma.h
- UDMA_ARB_256 : udma.h
- UDMA_ARB_32 : udma.h
- UDMA_ARB_4 : udma.h
- UDMA_ARB_512 : udma.h
- UDMA_ARB_64 : udma.h
- UDMA_ARB_8 : udma.h
- UDMA_ARB_M : udma.h
- UDMA_ARB_S : udma.h
- UDMA_ATTR_ALL : udma.h
- UDMA_ATTR_ALTSELECT : udma.h
- UDMA_ATTR_HIGH_PRIORITY : udma.h
- UDMA_ATTR_REQMASK : udma.h
- UDMA_ATTR_USEBURST : udma.h
- UDMA_CHAN_AON_PROG2 : udma.h
- UDMA_CHAN_AON_RTC : udma.h
- UDMA_CHAN_AUX_ADC : udma.h
- UDMA_CHAN_AUX_SW : udma.h
- UDMA_CHAN_DMA_PROG : udma.h
- UDMA_CHAN_SPIS_RX : udma.h
- UDMA_CHAN_SPIS_TX : udma.h
- UDMA_CHAN_SSI0_RX : udma.h
- UDMA_CHAN_SSI0_TX : udma.h
- UDMA_CHAN_SSI1_RX : udma.h
- UDMA_CHAN_SSI1_TX : udma.h
- UDMA_CHAN_SW_EVT0 : udma.h
- UDMA_CHAN_SW_EVT1 : udma.h
- UDMA_CHAN_SW_EVT2 : udma.h
- UDMA_CHAN_SW_EVT3 : udma.h
- UDMA_CHAN_TIMER0_A : udma.h
- UDMA_CHAN_TIMER0_B : udma.h
- UDMA_CHAN_TIMER1_A : udma.h
- UDMA_CHAN_TIMER1_B : udma.h
- UDMA_CHAN_UART0_RX : udma.h
- UDMA_CHAN_UART0_TX : udma.h
- UDMA_DST_INC_16 : udma.h
- UDMA_DST_INC_32 : udma.h
- UDMA_DST_INC_8 : udma.h
- UDMA_DST_INC_M : udma.h
- UDMA_DST_INC_NONE : udma.h
- UDMA_DST_INC_S : udma.h
- UDMA_MODE_ALT_SELECT : udma.h
- UDMA_MODE_AUTO : udma.h
- UDMA_MODE_BASIC : udma.h
- UDMA_MODE_M : udma.h
- UDMA_MODE_MEM_SCATTER_GATHER : udma.h
- UDMA_MODE_PER_SCATTER_GATHER : udma.h
- UDMA_MODE_PINGPONG : udma.h
- UDMA_MODE_STOP : udma.h
- UDMA_NEXT_USEBURST : udma.h
- UDMA_NUM_CHANNELS : udma.h
- UDMA_PRI_SELECT : udma.h
- UDMA_PRIORITY_HIGH : udma.h
- UDMA_PRIORITY_LOW : udma.h
- UDMA_SIZE_16 : udma.h
- UDMA_SIZE_32 : udma.h
- UDMA_SIZE_8 : udma.h
- UDMA_SIZE_M : udma.h
- UDMA_SIZE_S : udma.h
- UDMA_SRC_INC_16 : udma.h
- UDMA_SRC_INC_32 : udma.h
- UDMA_SRC_INC_8 : udma.h
- UDMA_SRC_INC_M : udma.h
- UDMA_SRC_INC_NONE : udma.h
- UDMA_SRC_INC_S : udma.h
- UDMA_XFER_SIZE_M : udma.h
- UDMA_XFER_SIZE_MAX : udma.h
- UDMA_XFER_SIZE_S : udma.h
- uDMATaskStructEntry : udma.h