## AUX_RAM

Instance: AUX_RAM
Component: AUX_RAM
Base address: 0x400e0000

This is the a SRAM within the AUX domain, intended for AUX usage only.

### TOP:AUX_RAM Register Summary

Register Name | Type | Register Width (Bits) | Register Reset | Address Offset | Physical Address
BANK0__0-BANK0__511 | RW | 32 | 0x0000 0000 | 0x0000 0000-0x0000 07FC | 0x400E 0000- 0x400E 07FC

### TOP:AUX_RAM Register Descriptions

### TOP:AUX_RAM:BANK0__0-BANK0__511

Address offset | 0x0000 0000-0x0000 07FC
Physical address | 0x400E 0000- 0x400E 07FC | Instance | AUX_RAM
Description | 2k SRAM
Type | RW

Bits | Field Name | Description | Type | Reset
31:0 | DATA | SRAM data | RW | 0x0000 0000