CC26xx Driver Library |

- Main Page
- Related Pages
- CC26xx APIs
- Register Descriptions
- Online Resources

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u
- v
- w

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Modules Pages

### - r -

- RC_RATE_MAX : aon_wuc.h
- RC_RATE_MIN : aon_wuc.h
- ROM_AON_EVENTTABLE : rom.h
- ROM_AON_IOCTABLE : rom.h
- ROM_AON_RTCTABLE : rom.h
- ROM_AON_WUCTABLE : rom.h
- ROM_AONEventAuxWakeUpGet : rom.h
- ROM_AONEventAuxWakeUpSet : rom.h
- ROM_AONEventMcuGet : rom.h
- ROM_AONEventMcuSet : rom.h
- ROM_AONEventMcuWakeUpGet : rom.h
- ROM_AONEventMcuWakeUpSet : rom.h
- ROM_AONIOCDriveStrengthGet : rom.h
- ROM_AONIOCDriveStrengthSet : rom.h
- ROM_AONRTCChannelDisable : rom.h
- ROM_AONRTCChannelEnable : rom.h
- ROM_AONRTCCompareValueGet : rom.h
- ROM_AONRTCCompareValueSet : rom.h
- ROM_AONRTCEventClear : rom.h
- ROM_AONRTCEventGet : rom.h
- ROM_AONRTCModeCh1Get : rom.h
- ROM_AONRTCModeCh1Set : rom.h
- ROM_AONRTCModeCh2Get : rom.h
- ROM_AONRTCModeCh2Set : rom.h
- ROM_AONRTCStatus : rom.h
- ROM_AONWUCAuxClockConfigSet : rom.h
- ROM_AONWUCAuxReset : rom.h
- ROM_AONWUCAuxSRamConfig : rom.h
- ROM_AONWUCAuxWakeupEvent : rom.h
- ROM_AONWUCOscConfig : rom.h
- ROM_AONWUCRechargeCtrlConfigSet : rom.h
- ROM_APITABLE : rom.h
- ROM_AUX_CTRLTABLE : rom.h
- ROM_AUX_TDCTABLE : rom.h
- ROM_AUX_TIMERTABLE : rom.h
- ROM_AUX_WUCTABLE : rom.h
- ROM_AUXTDCConfigSet : rom.h
- ROM_AUXTDCMeasurementDone : rom.h
- ROM_AUXTimerConfigure : rom.h
- ROM_AUXTimerPrescaleGet : rom.h
- ROM_AUXTimerPrescaleSet : rom.h
- ROM_AUXTimerStart : rom.h
- ROM_AUXTimerStop : rom.h
- ROM_AUXWUCClockDisable : rom.h
- ROM_AUXWUCClockEnable : rom.h
- ROM_AUXWUCClockStatus : rom.h
- ROM_AUXWUCPowerCtrl : rom.h
- ROM_DDITABLE : rom.h
- ROM_FlashDisableSectorsForWrite : rom.h
- ROM_FlashEfuseReadRow : rom.h
- ROM_FlashPowerModeGet : rom.h
- ROM_FlashProtectionGet : rom.h
- ROM_FlashProtectionSave : rom.h
- ROM_FlashProtectionSet : rom.h
- ROM_FLASHTABLE : rom.h
- ROM_HAPI_TABLE_ADDR : rom.h
- ROM_I2CMasterErr : rom.h
- ROM_I2CMasterInitExpClk : rom.h
- ROM_I2CTABLE : rom.h
- ROM_IntDisable : rom.h
- ROM_IntEnable : rom.h
- ROM_INTERRUPTTABLE : rom.h
- ROM_IntPendClear : rom.h
- ROM_IntPendGet : rom.h
- ROM_IntPendSet : rom.h
- ROM_IntPriorityGet : rom.h
- ROM_IntPriorityGroupingGet : rom.h
- ROM_IntPriorityGroupingSet : rom.h
- ROM_IntPrioritySet : rom.h
- ROM_IOCIntDisable : rom.h
- ROM_IOCIntEnable : rom.h
- ROM_IOCIODrvStrengthSet : rom.h
- ROM_IOCIOHystSet : rom.h
- ROM_IOCIOInputSet : rom.h
- ROM_IOCIOIntSet : rom.h
- ROM_IOCIOModeSet : rom.h
- ROM_IOCIOPortIdSet : rom.h
- ROM_IOCIOPortPullSet : rom.h
- ROM_IOCIOShutdownSet : rom.h
- ROM_IOCIOSlewCtrlSet : rom.h
- ROM_IOCPinTypeAux : rom.h
- ROM_IOCPinTypeGpioInput : rom.h
- ROM_IOCPinTypeGpioOutput : rom.h
- ROM_IOCPinTypeI2c : rom.h
- ROM_IOCPinTypeSpis : rom.h
- ROM_IOCPinTypeSsiMaster : rom.h
- ROM_IOCPinTypeSsiSlave : rom.h
- ROM_IOCPinTypeUart : rom.h
- ROM_IOCPortConfigureGet : rom.h
- ROM_IOCPortConfigureSet : rom.h
- ROM_IOCTABLE : rom.h
- ROM_PRCMAudioClockConfigSet : rom.h
- ROM_PRCMClockConfigureGet : rom.h
- ROM_PRCMClockConfigureSet : rom.h
- ROM_PRCMDeepSleep : rom.h
- ROM_PRCMInfClockConfigureGet : rom.h
- ROM_PRCMInfClockConfigureSet : rom.h
- ROM_PRCMPeripheralDeepSleepDisable : rom.h
- ROM_PRCMPeripheralDeepSleepEnable : rom.h
- ROM_PRCMPeripheralRunDisable : rom.h
- ROM_PRCMPeripheralRunEnable : rom.h
- ROM_PRCMPeripheralSleepDisable : rom.h
- ROM_PRCMPeripheralSleepEnable : rom.h
- ROM_PRCMPowerDomainOff : rom.h
- ROM_PRCMPowerDomainOn : rom.h
- ROM_PRCMPowerDomainStatus : rom.h
- ROM_PRCMRetentionDisable : rom.h
- ROM_PRCMRetentionEnable : rom.h
- ROM_PRCMTABLE : rom.h
- ROM_SMPHAcquire : rom.h
- ROM_SMPHTABLE : rom.h
- ROM_SPISDataGet : rom.h
- ROM_SPISDataPut : rom.h
- ROM_SPISIntStatus : rom.h
- ROM_SPISRxGetValue : rom.h
- ROM_SPISTABLE : rom.h
- ROM_SPISTxGetValue : rom.h
- ROM_SSIConfigSetExpClk : rom.h
- ROM_SSIDataGet : rom.h
- ROM_SSIDataGetNonBlocking : rom.h
- ROM_SSIDataPut : rom.h
- ROM_SSIDataPutNonBlocking : rom.h
- ROM_SSITABLE : rom.h
- ROM_TimerConfigure : rom.h
- ROM_TimerLevelControl : rom.h
- ROM_TimerStallControl : rom.h
- ROM_TIMERTABLE : rom.h
- ROM_TimerTriggerControl : rom.h
- ROM_TimerWaitOnTriggerControl : rom.h
- ROM_TRNGConfigure : rom.h
- ROM_TRNGNumberGet : rom.h
- ROM_TRNGTABLE : rom.h
- ROM_UARTCharGet : rom.h
- ROM_UARTCharGetNonBlocking : rom.h
- ROM_UARTCharPut : rom.h
- ROM_UARTCharPutNonBlocking : rom.h
- ROM_UARTConfigGetExpClk : rom.h
- ROM_UARTConfigSetExpClk : rom.h
- ROM_UARTDisable : rom.h
- ROM_UARTFIFOLevelGet : rom.h
- ROM_UARTTABLE : rom.h
- ROM_uDMAChannelAttributeDisable : rom.h
- ROM_uDMAChannelAttributeEnable : rom.h
- ROM_uDMAChannelAttributeGet : rom.h
- ROM_uDMAChannelControlSet : rom.h
- ROM_uDMAChannelModeGet : rom.h
- ROM_uDMAChannelScatterGatherSet : rom.h
- ROM_uDMAChannelSizeGet : rom.h
- ROM_UDMATABLE : rom.h
- ROM_VERSION : rom.h
- ROM_VIMSConfigure : rom.h
- ROM_VIMSModeGet : rom.h
- ROM_VIMSModeSet : rom.h
- ROM_VIMSTABLE : rom.h
- RSTSRC_CLK_LOSS : sys_ctrl.h
- RSTSRC_PIN_RESET : sys_ctrl.h
- RSTSRC_PWR_ON : sys_ctrl.h
- RSTSRC_SYSRESET : sys_ctrl.h
- RSTSRC_VDD_LOSS : sys_ctrl.h
- RSTSRC_VDDR_LOSS : sys_ctrl.h
- RSTSRC_VDDS_LOSS : sys_ctrl.h
- RSTSRC_WAKEUP_FROM_SHUTDOWN : sys_ctrl.h
- RSTSRC_WARMRESET : sys_ctrl.h
- RTC_CV_TO_MS : osc.c
- RTC_CV_TO_US : osc.c
- RX_FIFO_SIZE : spis.h