Output: Gerber Files_4SignalLayers
Type  : Gerber
From  : Variant [[No Variations]] of PCB Document [PCB.PcbDoc]
   Generated File[TIDA-01596E1.GTL]
   Generated File[TIDA-01596E1.G1]
   Generated File[TIDA-01596E1.G2]
   Generated File[TIDA-01596E1.GBL]
   Generated File[TIDA-01596E1.GTO]
   Generated File[TIDA-01596E1.GTP]
   Generated File[TIDA-01596E1.GTS]
   Generated File[TIDA-01596E1.GBS]
   Generated File[TIDA-01596E1.GBP]
   Generated File[TIDA-01596E1.GBO]
   Generated File[TIDA-01596E1.GM1]
   Generated File[TIDA-01596E1.GM2]
   Generated File[TIDA-01596E1.GM9]
   Generated File[TIDA-01596E1.GM10]
   Generated File[TIDA-01596E1.GM12]
   Generated File[TIDA-01596E1.GD1]
   Generated File[TIDA-01596E1.GG1]
   Generated File[TIDA-01596E1.RUL]
   Generated File[TIDA-01596E1.EXTREP]
   Generated File[TIDA-01596E1.REP]


Files Generated   : 20
Documents Printed : 0

Finished Output Generation At 8:29:19 AM On 11/16/2017
