Output: Gerber Files_4SignalLayers
Type  : Gerber
From  : Variant [001] of PCB Document [TIDA-01057.PcbDoc]
   Generated File[TIDA-01057E1.GTL]
   Generated File[TIDA-01057E1.G1]
   Generated File[TIDA-01057E1.G2]
   Generated File[TIDA-01057E1.GBL]
   Generated File[TIDA-01057E1.GTO]
   Generated File[TIDA-01057E1.GTP]
   Generated File[TIDA-01057E1.GTS]
   Generated File[TIDA-01057E1.GBS]
   Generated File[TIDA-01057E1.GBP]
   Generated File[TIDA-01057E1.GBO]
   Generated File[TIDA-01057E1.GM1]
   Generated File[TIDA-01057E1.GM2]
   Generated File[TIDA-01057E1.GM9]
   Generated File[TIDA-01057E1.GM10]
   Generated File[TIDA-01057E1.GM12]
   Generated File[TIDA-01057E1.GD1]
   Generated File[TIDA-01057E1.GG1]
   Generated File[TIDA-01057E1.RUL]
   Generated File[TIDA-01057E1.EXTREP]
   Generated File[TIDA-01057E1.REP]


Files Generated   : 20
Documents Printed : 0

Finished Output Generation At 17:53:52 On 2017/12/14
