P_D

25ºC

T_{PCB}

�_{JB}

�_{BA}

T_J